1. 设备每次开机，设置start变量为当前UTC时间；

2. 设备传输数据格式为：

**[gid,start,time,压力，温度，流量，阻力]**

gid – 设备gid号；

start – 此次开机UTC时间；

time – 参数采集时间，UTC时间；

压力等 – 参数数值；

3. 各数值单位固定，取预定值。

4. 控制指令

[open] 开

[close] 关

[set p ××] 压力设置

[set t ××] 温度设置

[set f ××] 流量设置